1305固件加密文档

目录

**[一 烧录key 2](#_Toc1536)**

[1 平时调试固件烧录key 2](#_Toc5684)

[2 量产烧录key 2](#_Toc20499)

**[二 do.bat配置 2](#_Toc7216)**

**[三 geneep 3](#_Toc24346)**

# 一 烧录key


## 1 平时调试固件烧录key

将key.dat、burn\_key.bat两个文件复制到工程目录，双击burn\_key.bat即可烧录key。

注：1305 -A和-B下载密钥的地址不一样，需要注意一下。所以在调试期间，burn.dat文件里读写的地址需要改成对应的。-A下载地址是0x1ff0，-B下载地址是0xff0

如图：








## 2 量产烧录key

跟量产的同事对接。

# 二 do.bat配置



# 三 geneep

**一个geneep对应一个密钥。**

如果不是对应的geneep编译出来的加密固件与密钥烧录进otp里，则导致芯片无法运行。