BleIspCmdTool_Rev2.0.1.4：2024/02/05
1、-cfgfile支持*.bin文件烧录

BleIspCmdTool_Rev2.0.1.2：2024/12/20 
1、中WriteBoost参数delay=2（震一提出）

BleIspCmdTool_Rev2.0.1.2：2024/09/06
1、增加-info命令，返回数据增加UID信息

BleIspCmdTool_Rev2.0.1.1：2024/09/05
1、增加通过设置0地址标识（bit0~2=0） 和0x400e0024（bit29=0），实现Jtag或者读保护时reboot功能（芯片型号：）

BleIspCmdTool_Rev2.0.1.0：2024/09/03 （发布）
BleIspCmdTool_Rev2.0.0.2：2024/09/03
1、增加通过设置WDT= 1s实现Jtag或者读保护时reboot功能（芯片型号：）

BleIspCmdTool_Rev2.0.0.1：2024/08/29
1、增加读取命令

BleIspCmdTool_Rev2.0.0：2024/08/12
1、统一命令行
2、支持擦除、复位指令
3、Config区域支持按照TAG号和数据类型烧录

BleIspCmdTool_Rev1.0.4：2024/5/29
1、增加6621ED解除写保护功能

BleIspCmdTool_Rev1.0.3：2024/5/28
1、增加-bluetooth指令

BleIspCmdTool_Rev1.0.2：2024/5/20
1、app默认烧录地址为0x5000，五元组默认烧录地址为0x4000
2、-appaddress: 不传此参数，app默认烧录在0x5000的位置；传参为0则使用芯片返回的位置，传参为非零则烧录非零的位置
3、-5tupleaddress: 不传此参数，五元组默认烧录在0x4000的位置；传参则烧录到传参的位置（此参数不能为0，可以不传）

BleIspCmdTool_Rev1.0.1：2024/5/17
1、五元组后面追加CRC16作为校验
2、烧录结果结果添加ROMID、FLASHSIZE
3、增加获取ID指令（-getid），擦除指令（-erase）

==============================================================================
Options:
Command code    Example                                 Description
-h | -help      -h                                      View command line and usage
-v | -version   -v                                      Software version
-s | -serial    -s COM5                                 Specific serial port [COM5]
-b | -baudrate  -b 115200                               Specific baudrate [115200]
-j | -jtag      -jtag                                   Disable JTAG and SWD
-e | -erase     -erase                                  Erase Internal Flash (excluding FT)
-i | -info      -info                                   Get chip info
-rop            -rop                                    Read Protect
-swboot         -swboot                                 Software Boot
-reboot         -reboot                                 App Reboot
-appfile        -appfile .\APP.bin                      APP file path (default: .\APP.bin)
-userfile       -userfile .\USER.bin                    USER file path (default: .\USER.bin)
-cfgfile        -cfgfile .\configInfo.cfg               CFG file path (default: .\configInfo.cfg)
-otpefusefile   -otpefusefile .\otpefuse.bin            OTP or Efuse file path (default: .\otpefuse.bin)
-appaddress     -appaddress 0                           APP file address (default: 0)
-useraddress    -useraddress 0                          user file address (default: 0)
-cfgaddress     -cfgaddress 0                           CFG file address (default: 0)
-otpefuseoffset -otpefuseoffset 0                       OTP or EFUSE file offset address (default: 0)
-bluetooth      -bluetooth 112233445566                 Bluetooth address，Small end mode [112233445566]
-conftag        -conftag 1,BD_ADDR,11:22:33:44:55:66    Bluetooth address，Small end mode [112233445566]
-conftag        -conftag 2,STRING,Y1MO240528042000001   Set CONF section of config area, tag = 2, datatype = STRING, value = Y1MO240528042000001
-conftag        -nvdstag 3,ARRAY,3141592653589793       Set CONF section of config area, tag = 3, datatype = ARRAY, value = 3141592653589793
-nvdstag        -nvdstag 104,BOOL,True                  Set NVDS section of config area, tag = 104, datatype = BOOL, value=True