串口批量烧录工具（NVDS） Rev1.0.2.2-Beta: 20241225
1、解决一路烧录失败，然后关闭软件，再打开，然后烧录另外一路会出现重复的情况（虽然也会保存失败，但优化了）

串口批量烧录工具（NVDS） Rev1.0.2.1-Beta: 20241223
1、修改CFG起始地址为非静态变量，因为可能存在不同芯片的同型号产品一起烧录：比如6626的C86514与856013
2、6626中WriteBoost参数delay=2（震一提出）
3、保存到数据库之后才显示烧录成功

串口批量烧录工具（NVDS） Rev1.0.2.0（发布）
串口批量烧录工具（NVDS） Rev1.0.1.10-Beta: 20241104
1、解决蓝牙地址会被重复烧录的问题（原因，选择了新的excel并没有清除之前每通道的数据）


串口批量烧录工具（NVDS） Rev1.0.1.9-Beta: 20240920 
1、解决串口打开失败的时候，蓝牙地址会被重复烧录（单个烧录才会重复，批量烧录不会重复）
2、解决读取ID失败软件闪退的问题
3、数据库读取和存储不成功，弹出异常，并保存到日志文件

串口批量烧录工具（NVDS） Rev1.0.1.8-Beta: 20240902 
1、解决云里物里测出的只是用NVDS配置烧录地址，出现蓝牙地址大端在前的问题

串口批量烧录工具（NVDS） Rev1.0.1.7-Beta: 20240422
1、增加FlashID，通过判断FlashID解除写保护功能（6621ED）

串口批量烧录工具（NVDS） Rev1.0.1.6-Beta: 20240422
1、 修改频偏校准中PC与DUT协议解析中的bug

串口批量烧录工具（NVDS） Rev1.0.1.5-Beta: 20240228
1、 增加软件BOOT功能（配置串口参数：RST和DTR）

串口批量烧录工具（NVDS） Rev1.0.1.4-Beta: 20240220
1、解决6621P（2M）固件烧录校验失败的问题（等待时长修改为10s）
2、修改NVDS默认匹配信息

串口批量烧录工具（NVDS） Rev1.0.1.3-Beta: 20240118
1、优化6621C2关闭看门狗功能

串口批量烧录工具（NVDS） Rev1.0.1.2-Beta: 20240105
1、增加6621D，6621F的OTP烧录功能(默认值为0xFF)
2、增加6621E，6626的Efuse烧录功能(默认值为0x00)
3、增加忘记密码重置功能，重置密码时的旧密码为（OnMicroyyyyMMdd），比如OnMicro20240103

串口批量烧录工具（NVDS） Rev1.0.1.1-Beta:20231205
1、初始化软件显示8通道
2、通用最大通道数量为16
3、添加"OM::"可以配置超出16通道的数量，例如："OM::32"


串口批量烧录工具（NVDS） Rev1.0.1（发布）:20231202
串口批量烧录工具（NVDS） Rev1.0.0.8-Beta:20231124
1、解决烧录一段时间会慢的问题
2、解决用户删除数据库，没有修改蓝牙地址段，导致了重复得问题
3、解决批量烧录过程中，有失败的情况，点击单击烧录会存在烧录地址重复的问题


串口批量烧录工具（NVDS） Rev1.0.0.7-Beta:20231124
1 修改清理统计数据后，未创建数据库的问题
2 增加1M、2M的波特率选项


串口批量烧录工具（NVDS） Rev1.0.0.5~6-Beta:20231026_1102
1 增加频校准功能
2 修复校准失败，多次校准的问题
3 修复蓝牙起始地址为00:00:00:00:00:00，未提示地址不合法的问题

串口批量烧录工具（NVDS） Rev1.0.0.4-Beta:20231026_1102
1 支持0x6626A1型号的芯片


串口批量烧录工具（NVDS） Rev1.0.0.3-Beta:20231024_1345
1 增加读取excel文件后，烧录MAC地址
2 修改user文件烧录失败的问题

	
串口批量烧录工具（NVDS） Rev1.0.0.2-Beta:20231018_1122
1 解决烧录写保护app文件之后，二次烧录失败的问题
2、勾选JTAG/SWD Lock, Read Protect弹出提示框。
3、分离软件与环境，如果新工具打不开先安装windowsdesktop-runtime-6.0.22-win-x86.exe后，再打开烧录工具。

	
串口批量烧录工具（NVDS） Rev1.0.0.1-Beta:20230904_0935
1 修改勾选擦除flash时，配置文件烧录失败的问题 

	
串口批量烧录工具（NVDS） Rev1.0.0.0:20230810_1007
1、支持NVDS配置
2、支持中英文切换
3、支持记录生产批次的烧录信息统计，支持清空统计数据
4、支持UI锁定、解锁、设置/修改密码
5、支持OM662xDFU_Multi功能
6、支持芯片类型：HS6621A3/HS6621CA2/OM6621D1/OM6621CB1/OM6621CC2/OM6621PA1/OM6621E1


 